**SUODENNIEMEN KIRKKO**

Valmistaja: Kangasalan urkutehdas

Valmistusvuosi: 1937, äänikertamuutokset 1960/ op. 433

Toimintaperiaate: Pneumaattinen

Dispositio:

**I-sormio C-a3-a4**

Principal 8´

Flöte 8´

Oktave 4´

Blockflöte 2´

Mixtur 3-4f 1 1/3´

**II-sormio C-a3-a4**

Rohrgedackt 8´

Salicional 8´

Gemshorn 4´

Principal 2´

Quinte 1 1/3´

Zimbel

Krummhorn 8´

Tremolo

**Ped.**

Subbass 16´

Gedackt 8´

Gemshorn 4´

**Yhd.** II-I 8´, I-P 8´, II-P 8´, I 4´, II-I 4´, II-I 16´, II 4´, II 16´, Supressione II-sormio, Tutti, Komb.I, Yleispaisutin ja avaaja, II-sormio paisutuskaapissa