**KEIKYÄN KIRKKO**

Valmistaja: Kangasalan urkutehdas

Valmistusvuosi: 1964/op. 724

Toimintaperiaate: Sormioiden koneisto mekaaninen, jalkio sähköpneumaattinen

Dispositio:

**I-sormio**

Quintaden 16´

Principal 8´

Rohrflöte 8´

Oktave 4´

Flachflöte 2´

Mixtur 5f 1 1/3´

Trompete 8´

**II-sormio**

Holzgedackt 8´

Koppelflöte 8´

Principal 8´

Spitzquinte 1 1/3´

Zimbel 2f 2/3´

Krummhorn 8´

Vibrator

**Ped.**

Subbass 16´

Gedackt 8´

Principal 4´

Mixtur 4f 2 2/3´

Fagott 16´

**Yhd.** II-I, I-P, II-P

Yleispaisutin sulkijoineen