**KIIKOISTEN KIRKKO**

Valmistaja: Kangasalan urkutehdas

Valmistusvuosi: 1924/op.322

Toimintaperiaate: Pneumaattinen

**I-sormio C-g3**

Borduna 16´

Principal 8´

Konsertflöjt 8´

Gamba 8´

Octava 4´

Mixtur 3f

**II-sormio C-g3-g4**

Geig.principal 8´

Gedackt 8´

Salicional 8´

Aeoline 8´

Voix celeste 8´

Gambetti 4´

**Ped. C-f1**

Subbass 16´

Violoncello 8´

**Yhd.** II-I unis., I pedal, II pedal, I-s superokt., II-I superokt. , II superokt., suboktaavi, Mezzoforte, Tutti, Komb. 1 ja 2, Yleispaisutin ja sulkija, II-sormio paisutuskaapissa