**MOUHIJÄRVEN KIRKKO**Valmistaja: Kangasalan Urkutehdas   
Valmistusvuosi: 1969/op. 835

Äänikerrat/sormiot: 29/II

Toimintaperiaate: Mekaaninen koneisto, sähköpneumaattinen hallinta

Dispositio:

**I sormio, pääpillistö C-g3**

Quintaden 16´

Principal 8´

Rohrflöte 8´

Oktave 4´

Gedacktflöte 4´

Oktave 2´

Kornett 2´1 3/5´

Mixtur 4-6x 1 1/3´

Trompete 8´

**II-sormio Rintapillistö C-g3**

Holzgedackt 8´

Spitzgamba 8´

Principal 4´

Koppelflöte 4´

Waldflöte 2´

Sifquinte 1 1/3´

Scharf 3x

Dulcian 8´

Tremolo

**Ped. C-f1**

Subbass 16´

Principal 8´

Rohrgedackt 8´

Oktave 4´

Basszink 5 1/3´3 1/5´2 2/7´

Mixtur 2 2/3´

Posaune 16´

Schalmei 4´

**Yhd.** II-I, I-P, II-P, Tutti, Komb. 1,2 ja 3 II-sormio paisutuskaapissa