**KARKUN KIRKKO**

Valmistaja: Kangasalan urkutehdas

Valmistusvuosi: 1913/Op.242

Toimintaperiaate: Pneumaattinen

**I-sormio C-f3**

Borduna 16´

Principal 8´

Konsertflöjt 8´

Gamba 8´

Octava 4´

Rauschquint 2 2/3´2´

**II-sormio C-f3**

Geig.principal 8´

Dubbelflöjt 8´

Aeoline 8´

Voix celeste 8´

Salicet 4´

**Ped. C-d1**

Subbass 16´

**Yhd.** II-I unis., I ped., II ped., I-sormio superoktaavi, II-I suboktaavi, II-sormio suboktaavi, II-sormio paisutuskaapissa