**SALOKUNNAN KIRKKO**

Valmistaja: Hämeen urkutehdas

Valmistusvuosi: 1984/Op.1046

Toimintaperiaate: Mekaaninen

**I-sormio**

Copula 8´

Principal 4´

Nasat 2 2/3´

Waldflöte 2´

Oktava 1´

**II-sormio**

Rohrflöte 8´

Gedacktflöte 4´

Principal 2´

Kvinta 1 1/3´

**Ped.**

Subbass 16´

**Yhd.** II-I, I-P, II-P