**TYRVÄÄN KIRKKO**

Valmistaja: Åkerman-Lund (Dispositio&äänitys: Gripentrop&Mäkinen, Julkisivu&Pillistö: Kangasalan urkurakentamo)

Valmistusvuosi: 1986

Viritysjärjestelmä: Werckmeister III, joka on modifioitu. (Temperoitu)

Toimintaperiaate: Mekaaninen

Dispositio:

**I-sormio**

Borduna 16´

Principal 8´

Rörflöjt 8´

Tvärflöjt 8´

Octava 4´

Quinta 2 2/3´

Octava 2´

Ters 1 3/5

Mixtur IV

Trumpet 8´

II-I, III-I

**II-sormio**

Borduna 8´

Viola da Gamba 8´

Principal 4´

Flöjt 4´

Oktavflöjt 2´

Quinta 1 1/3´

Sedecima 1´

Sesquialter II

Cromorne 8´

Basson-Hautbois 8´

III-II

**III-sormio ja Ped.**

Principal 8´

Borduna 8´

Quinta 5 1/3

Octava 4´

Ters 3 1/5

Bombarde 16´

Trumpet 8´

Clairon 4´

**Ped.**

Subbass 16´

(Muina rekistereinä kaikki III-sormion äänikerrat)

**Yhd.** I-P, II-P, III-P

Urkujen III-sormio (Bombarde) on äänialaltaan laajennettu jalkiopillistö, jonka äänikerrat ovat vaihtolisteitten ansiosta soitettavissa joko jalkiolla tai sormiolla (vuorotoimintaiset rekisteritapit).