**TYRVÄÄN SIUNAUSKAPPELI**

Valmistaja: Kangasalan urkutehdas

Valmistusvuosi: 1975/ Op. 929

Äänikerrat/sormiot: 9/II

Toimintaperiaate: Mekaaninen

**I-sormio**

Rohrflöte 8´

Principal 4´

Oktava 2´

Oktava 1´

**II-sormio**

Gedact 8´

Koppelflöte 4´

Nasat 2 2/3´

Terz 1 3/5´

**PED.** Subbass 16´

**YHD.** II/Ped. I/Ped. II/I