**KIIKAN KIRKKO**

Valmistaja: Virtasen urkurakentamo

Valmistusvuosi: 1990/Op.115

Toimintaperiaate: Mekaaninen

Dispositio:

**I-sormio**

Principal 8´

Rohrflöte 8´

Oktava 4´

Spitzflöte 4´

Oktava 2´

Sesquialtera 2x

Mixtur 4-5x

Trompete 8´

**II-sormio**

Gedackt 8´

Spitzgamba 8´

Principal 4´

Koppelflöte 4´

Waldflöte 2´

Nasat 1 1/3´

Scharf 2-3f

Dulcian 8´

Tremolo

**Ped.**

Subbass 16´

Principal 8´

Gedackt 8´

Oktava 4´

Fagott 16´

Trompete 8´

**Yhd.**

II-I, I-P, II-P,

(Mykkä julkisivu, II-sormio paisutuskaapissa)