SAMMALJOEN KIRKKO

Valmistaja: Kangasalan urkutehdas
Valmistusvuosi: 1966/Op. 772
Äänikerrat/Sormiot: 9/II
Toimintaperiaate: Mekaaninen

I  Pääpillistö C-g3
Rohrflöte 8´
Principal 4´
Gemshorn 2´
Mixtur 3x 1 1/3´
II Rintapillistö C-g3
Holzgedackt 8´
Koppelflöte 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´
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