**SAMMALJOEN KIRKKO**

Valmistaja: Kangasalan urkutehdas

Valmistusvuosi: 1966/Op. 772

Äänikerrat/Sormiot: 9/II

Toimintaperiaate: Mekaaninen

**I**  **Pääpillistö C-g3**

Rohrflöte 8´

Principal 4´

Gemshorn 2´

Mixtur 3x 1 1/3´

**II Rintapillistö C-g3**

Holzgedackt 8´

Koppelflöte 4´

Principal 2´

Nasat 1 1/3´

**Ped. C-f1**

Subbass 16´

**Yhd.** II-I, I-P, II-P, Rintapillistö paisutuskaapissa